Miejscowość ……………………  data………………………..
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Goleszów 
Ul 1 Maja 5

	

Przedmiar	

NAZWA ZAMOWIENIA: Modernizacja infrastruktury drogowej prowadzącej do kompleksu sportowo rekreacyjnego  przy ul Sportowej i Łąkowej  w Goleszowie

  Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy: 45233252-0

Data Oprac kosztorysu.: 2010-03-26
Adres obiektu budowlanego: ,  Goleszów dz. 1224/57	
Nazwy robót i nr  kodów CPV: 
•	fundamentowanie ulic - 45233330-1
•	nawierzchniowe  dotyczące  nawierzchni ulic - nr CPV 45233252-0

Tytuł / Rodzaj robót: 
Podstawa opracowania:	KNNR 6, KNNR 2, KNR 2-02
Waluta:	PLN
WARTOŚC KOSZTORYSOWA
 Nazwa	Wartość	Razem	
Koszty bezpośrednie	 PLN		
Pozycje z narzutami	 PLN		
Koszty z narz. w rozbiciu	22,00 %		
Wartośc kosztorysowa (netto)	 PLN		
Stawka VAT	22,00 %		
Wartość kosztorysowa  brutto	 PLN		

Słownie:

Sporządził OBMIAR
Mgr Jerzy Hławiczka
ROS UG  Goleszów

 
	Wykonawca

.......................................................	

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY - 
Roboty obejmują:
•	Wyrównanie podbudowy tłuczniem ok. 10 cm
•	Wykonanie obramowania z krawężników
•	Wykonanie chodnika z jednostronnym obrzeżem na długości 60 m i szer. 2,0 m
•	Wykonanie w nawierzchni brukowej stanowisk postojowych oraz placu przed starym bud szatniowym
•	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdowa i furtkami -2 szt

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE 
•	Wykonanie nawierzchni asfaltowej 221 m2
•	Wykonanie nawierzchni brukowej – 408 m2

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. Wyrownanie istniejacej podbudowy
Charakterystyka Robót: roboty w zakresie ksztaltowania dróg
Kod CPV: 45112730-1 
	
1	
Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm
Charakterystyka Robót: SST-D-06
	22,10 m3	
1.	13*17*0,1				22,10	
2. nawierzchnia 
Kod CPV: 45233252-0 
	
2	
Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grub 3 cm standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km
Charakterystyka Robót: SST-D-0,2
	16,57 t	
1.	221*2,5*0,03				16,57	
3	
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t
Charakterystyka Robót: SST-D-0.1
	221,00 m2	
1.	17*13				221,00	
3. chodniki i obrzeza + krawezniki
	
4	
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową
	87,00 m	
1.	60+17+10				87,00	
5	
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
	408,00 m2	
1.	12*12+60*2+17*5+3*3 +50				408,00	
6	
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
	54,00 m	
1.	(17+10)*2				54,00	
4. ogrodzenie wraz z brama i furtkami
	
7	
Wrota otwierane
	7,50 m2	
1.	1,5*5				7,50	
8	
Bramy stalowe prętowe
	4,50 m2	
1.	1,5*1,5*2				4,50	
9	
Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych wgniazdach cokołów
	48,00 m	
1.	32*1,5				48,00	

TABELA PRZEDMIAROWA

Lp.	Podstawa
wyceny	Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2		4	5	6	7	8	
 1		
 
	Wyrownanie istniejacej podbudowy
Kod Słownika Zamówień: 45112730-1
roboty w zakresie ksztaltowania dróg

1		 SST-D-06
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm

	22,10	m3			
			Razem:					
2		
	nawierzchnia 
Kod Słownika Zamówień: 45233252-0

2		 SST-D-0,2
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grub 3 cm standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km

	16,57	t			
3		 SST-D-0.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t

	221,00	m2			
			Razem:					
3		
	chodniki i obrzeza + krawezniki

4		SST-D 08	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową

	87,00	m			
5		SST-D 07	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

	408,00	m2			
6		SST-D 08	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

	54,00	m			
			Razem:					
4		
	ogrodzenie wraz z brama i furtkami

7		SST-D-03	Wrota otwierane

	7,50	m2			
8		SST-D-03	Bramy stalowe prętowe

	4,50	m2			
9		SST-D-03	Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych wgniazdach cokołów

	48,00	m			
			Razem:					
			Razem kosztorys:					

Tabela elementów SCALONYCH

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1.	Wyrownanie istniejacej podbudowy
Charakterystyka Robót: roboty w zakresie ksztaltowania dróg
Kod Słownika Zamówień: 45112730-1
Ilość r-g: 43,9790
						
2.	nawierzchnia 
Kod Słownika Zamówień: 45233252-0
Ilość r-g: 26,0559
						
3.	chodniki i obrzeza + krawezniki
Ilość r-g: 530,4600
						
4.	ogrodzenie wraz z brama i furtkami
Ilość r-g: 107,4096

Koszty bezpośrednie 	 PLN						
Pozycje z narzutami 	 PLN						
Koszty z narzutami (netto) 	 PLN