Title: Wykonawca:
Author: Marek Jab³oñski
Last saved by: jerzy
Company: private

Miejscowosc……………………………….. data……………………………………….

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Goleszów
Goleszów ul. 1 maja 5
43-440 Goleszów

Przedmiar	

NAZWA ZAMOWIENIA: Przebudowa DROGI WENDOLY  W CISOWNICY

  Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy: 45233252-0
Data Oprac .: 2010-04-27

Adres obiektu budowlanego: ,  Cisownica dz. 707/1, 700/1  691/1
697/3	
Tytuł / Rodzaj robót: remontowe
Nazwy robót i nr  kodów CPV:
•	fundamentowanie ulic - 45233330-1\
•	nawierzchniowe  dotyczące  nawierzchni ulic - nr CPV 45233252-0

Podstawa opracowania:	KNNR 6, AW, KNNR 1
Waluta:	PLN
WARTOŚC KOSZTORYSOWA
Nazwa | Wartość | Razem
Koszty bezpośrednie | zł |
Koszty pośr. od R | % |
Koszty pośr. od S | % |
Zysk od R | % |
Zysk od S | % |
Zysk od KR | % |
Zysk od KS | % |
Pozycje z narzutami | zł |
Wartość kosztorysowa  (netto) | zł |
Stawka VAT | 22,00 % |
Wartość kosztorysowa brutto dla orientacji zamawiajacego | zł |

Słownie: 

Sporządził przedmiar:
mgr Jerzy Hławiczka- gł. specjalista d/s remontów i inwestycji
Urząd Gminy Goleszów  Referat Rozwoju Wsi I Ochrony Środowiska
43-440 Goleszów ul. 1 maja 5

Wykonawca

.......................................................

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY - 
1.2.1 Droga  gminna  Wendoly o długości 1160  mb i szer.2.9do 3,1m  położona  w  zachodniej czesci Cisownicy
1.2.3	Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 )
1.2.4  wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt jak 1.2.2)
1.2.4	wykonanie korytowania na calej szerokości drogi na długości 1160 i głębokości 25 cm i szerokości 0,6 m
1.2.5	umocnienie skarp z profilowaniem  na dlug 305 mb plytami azurowymi o wys. Do 0,6 m
1.2.6	wyrównanie  nawierzchni masa asfaltobetonową grub 3cm 
1.2.7	oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń roślinnych , ziemi
1.2.8	wbudowanie mieszanki asfaltobetonowej grub 5 cm  mierzonej po zawałowaniu zgodnie z założoną szerokością i profilem
1.2.9	zagęszczenie i obcięcie  krawędzi
1.2.10	posmarowanie gorącym bitumem krawędzi połączeń z istniejącą nawierzchnią 
1.2.11	ZJAZDY  - wykonanie zjazdów  w ilości14 szt o szer.ok.  5 m i dlug  ok. 4  mb
            z wyrównaniem  , rozjazd o wym5/11/3/6 m
obsypka skraju jezdni szerokości do 0,5 m i grub 10 cm 

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE 

•	Długość drogi   1160mb
•	Szerokość drogi   3,0 m
                                                                                                                         
•	warstwa wyrównawcza asfaltowa 3 cm
•	 Warstwa ścieralna  5 cm asfaltowa

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. roboty ziemne wykonanie skarp i poszerzenia
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | 1,14 km
2 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki Grubość warstwy do 25 cm | 580,00 m2
1. | 1160*0,5 | | | | 580,00
3 | Formowanie i zagęszczanie skarp koparkami 55 kW (75 KM). skarpa o wysokości do 1 m. Grunt kategorii IV | 73,20 m3
1. | 305*0,6*0,4 | | | | 73,20

4

(AW) AW 0
umocnienie scian skarp  plytami azurowymi  betonowymi  na podsypce piaskowo cementowej do wysokosci 0,6 m

305,00 m

1. | 200+20+25+25+35 | | | | 305,00

2. Korytowanie pod poszerzenie drogi  do 3 ,5 m odcinek 1+160km
Kod CPV: 45112730-1

5

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 25cm w gruntach kategorii IV
Charakterystyka Robót: SST-D-0.4

1 116,00 m2

1. | 1160*0,6 | | | | 696,00
2. | zjazdy 14 zjazdow | | | |
3. | 5*6*14 | | | | 420,00

6

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Charakterystyka Robót: STT-D0.3

976,00 m2

1. | 1160*0,6 | | | | 696,00
2. | zjazdy 5 m szer 4m dlug | | | |
3. | 5*4*14 | | | | 280,00

7

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robót: SST-D-0.3

964,00 m2

1. | 1140*0,6 | | | | 684,00
2. | 4*5*14 | | | | 280,00

3. nawierzchnia asfaltowa
Kod CPV: 45233252-0

| | 324,50 t
1. | 1160*3*0,03*2,5 +(11+6)*5*0,5 | | | | 303,50
2. | zjazdów 14 szt | | | |
3. | 5*4*0,03*2,5*14 | | | | 21,00

9

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t
Charakterystyka Robót: SST-D-0.1

3 872,00 m2

1. | zjazdy | | | |
2. | 7*4*14 | | | | 392,00
3. | droga | | | |
4. | 1160*3 | | | | 3 480,00

4. obsypka skraju drogi
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

10 | Obsypka  jezdni z  kruszywa  naturalnegoo szerokości  do 0,5m  ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 1 140,00 m2
1. | 0,5*1140*2 | | | | 1 140,00
5. Odwodnienie

11

(AW) AW 0
wykonanie przepustu o srednicy 30 cm dlugosci 5m  wraz ze studnia chlonna o srednicy 80 cm i glębokości2 m

2,00 kpl

1. | w kom 00+300 komplet | | | |
2. | w km 00+190 tylko studnia chlonna | | | |

TABELA PRZEDMIAROWA

Lp.

Podstawa
wyceny

Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Opis pozycji kosztorysowych

Ilość

J.m.

Cena jedn.

Wartość

1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | | | roboty ziemne wykonanie skarp i poszerzenia | | | |
1 | | SST D  -1,1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | 1,14 | km | |
2 | | SST-D 1,1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki Grubość warstwy do 25 cm | 580,00 | m2 | |
3 | | SST D 1,1 | Formowanie i zagęszczanie skarp koparkami 55 kW (75 KM). skarpa o wysokości do 1 m. Grunt kategorii IV | 73,20 | m3 | |
4 | | SST D 1,1 | umocnienie scian skarp  plytami azurowymi  betonowymi  na podsypce piaskowo cementowej do wysokosci 0,6 m | 305,00 | m | |
| | | Razem: | | | |

2

Korytowanie pod poszerzenie drogi  do 3 ,5 m odcinek 1+160km
Kod Słownika Zamówień: 45112730-1

5 | | SST-D-0.4 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 25cm w gruntach kategorii IV | 1 116,00 | m2 | |
6 | | STT-D0.3 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 976,00 | m2 | |
7 | | SST-D-0.3 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 964,00 | m2 | |
| | | Razem: | | | |

3

nawierzchnia asfaltowa
Kod Słownika Zamówień: 45233252-0

8 | | SST-D-0,2 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km | 324,50 | t | |
9 | | SST-D-0.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t | 3 872,00 | m2 | |
| | | Razem: | | | |

4

obsypka skraju drogi
Kod Słownika Zamówień: 45233120-6

10 | | SST D 0,2 | Obsypka  jezdni z  kruszywa  naturalnegoo szerokości  do 0,5m  ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 1 140,00 | m2 | |
| | | Razem: | | | |
5 | | | Odwodnienie | | | |
11 | | SST D 1,2 | wykonanie przepustu o srednicy 30 cm dlugosci 5m  wraz ze studnia chlonna o srednicy 80 cm i glębokości2 m | 2,00 | kpl | |
| | | Razem: | | | |
| | | Razem kosztorys: | | | |

Tabela elementów scalonych

Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem

1.

roboty ziemne wykonanie skarp i poszerzenia
Ilość r-g: 131,3260

2.

Korytowanie pod poszerzenie drogi  do 3 ,5 m odcinek 1+160km
Kod Słownika Zamówień: 45112730-1
Ilość r-g: 630,8228

3.

nawierzchnia asfaltowa
Kod Słownika Zamówień: 45233252-0
Ilość r-g: 491,9728

4.

obsypka skraju drogi
Kod Słownika Zamówień: 45233120-6
Ilość r-g: 41,8380

5.

Odwodnienie
Ilość r-g: 0,0000

Koszty bezpośrednie | zł | | | | |
Koszty pośr. od R | % | | | | |
Koszty pośr. od S | % | | | | |
Zysk od R | % | | | | |
Zysk od S | % | | | | |
Zysk od KR | % | | | | |
Zysk od KS | % | | | | |
Pozycje z narzutami | zł | | | | |
Koszty z narzutami (netto) | zł | | | | |